corr. threshold (fC)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 efficiency

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Test Beam August 2000 - K3113*-0 - @ 450 V 1.56 T 0.0 deg - Qmedian: 2.93 +/- 0.00

efficiency

corr. threshold (fC)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 efficiency

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Test Beam August 2000 - K3113*-0 - @ 450 V 1.56 T 0.0 deg - Landau fit: 2.67 +/- 0.01 - Noise: 0.77 +/- 0.01

efficiency

corr. threshold (fC)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 noise occupancy

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} noise occupancy