corr. threshold (fC)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 efficiency

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Test Beam August 2000 - RLT10*-0 - 1.56 T field, 0.0 degrees efficiency

150 V 250 V 300 V 350 V 450 V 500 V

corr. threshold (fC)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 noise occ.

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} noise occ.