threshold (fC)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 av. cluster width

1

1.05

1.1

1.15

1.2

1.25

K3113: average cluster width (signal)