incidence angle (deg)

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

0.97

0.975

0.98

0.985

0.99

0.995

1 K3112: efficiency @ 1fC