incidence angle (deg)

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 efficiency (%)

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1 RLT10: efficiency @ 1fC