RLT5: efficiency vs TDC @ 1 fC threshold, 1.56 T magnetic field, normal incidence, various detector biases

trigger phase (ns)

0 10 20 30 40 50 60 70 efficiency

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 efficiency vs TDC - 80 V

trigger phase (ns)

0 10 20 30 40 50 60 70 efficiency

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 efficiency vs TDC - 120 V

trigger phase (ns)

0 10 20 30 40 50 60 70 efficiency

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 efficiency vs TDC - 160 V

trigger phase (ns)

0 10 20 30 40 50 60 70 efficiency

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 efficiency vs TDC - 200 V

trigger phase (ns)

0 10 20 30 40 50 60 70 efficiency

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 efficiency vs TDC - 225 V

trigger phase (ns)

0 10 20 30 40 50 60 70 efficiency

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 efficiency vs TDC - 250 V