Bias Voltage

0 100 200 300 400 500 width eff vs. TDC @ 1 fC (ns)

25 30 35 40 45 50 55 60 65 width eff vs. TDC distribution - all runs/modules