threshold (fC)

1 2 3 4 5 6 trigger phase (ns)

0 10

20 30

40 50

60 70 efficiency (1-1000)

0 200 400 600 800 1000

VAL166** link 0 pulse shape at 350 V