TB May 2000 - Cable Delay Scan - KEK3103.0

0 1 2 3 4 5 6 7 0

20

40

60

80

100

Delay 4

0 1 2 3 4 5 6 7 0

20

40

60

80

100

Delay 6

0 1 2 3 4 5 6 7 0

20

40

60

80

100

Delay 8

0 1 2 3 4 5 6 7 0

20

40

60

80

100

Delay 12

0 1 2 3 4 5 6 7 0

20

40

60

80

100

Delay 14

0 1 2 3 4 5 6 7 0

20

40

60

80

100

Delay 16

0 1 2 3 4 5 6 7 0

20

40

60

80

100

Delay 18

0 1 2 3 4 5 6 7 0

20

40

60

80

100

Delay 20

0 1 2 3 4 5 6 7 0

20

40

60

80

100

Delay 22

0 1 2 3 4 5 6 7 0

20

40

60

80

100

Delay 24

0 1 2 3 4 5 6 7 0

20

40

60

80

100

Delay 26

0 1 2 3 4 5 6 7 0

20

40

60

80

100

Delay 27

0 1 2 3 4 5 6 7 0

20

40

60

80

100

Delay 28

0 1 2 3 4 5 6 7 0

20

40

60

80

100

Delay 29

Efficiency in central (open circles) and next (open circles) time bin as a function of cable delay