KEK3103-0 threshold scan 160 V, 0 angle, B=1.65 T

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.7 fC (1672)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.8 fC (1671)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.9 fC (1670)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.0 fC (1666)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 fC (1667)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.2 fC (1668)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.3 fC (1669)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.5 fC (1665)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 2.0 fC (1673)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 2.5 fC (1675)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 3.0 fC (1676)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 3.5 fC (1677)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 4.0 fC (1678)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 5.0 fC (1680)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 5.5 fC (1681)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 6.0 fC (1682)