KEK3103-0 threshold scan 160 V, max angle, B=1.65 T

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.7 fC (1763)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.9 fC (1761)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.0 fC (1757)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 fC (1758)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.2 fC (1759)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.3 fC (1760)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.5 fC (1756)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 2.0 fC (1764)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 2.5 fC (1765)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 3.0 fC (1766)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 3.5 fC (1767)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 4.0 fC (1769)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 4.5 fC (1770)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 5.0 fC (1771)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 5.5 fC (1772)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 6.0 fC (1773)