RLT5-0 bias scan 1 fC, max angle, B=1.65 T

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 100.0 fC (1693)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 120.0 fC (1718)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 140.0 fC (1738)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 160.0 fC (1757)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 200.0 fC (1775)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 200.0 fC (1886)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 200.0 fC (1894)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 200.0 fC (1901)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 200.0 fC (1907)