RLT5-0 bias scan 1 fC, max angle, no field

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

100 V (1778) : 44.8 ns

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

120 V (1796) : 44.0 ns

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

140 V (1814) : 43.1 ns

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

160 V (1833) : 42.1 ns

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

200 V (1919) : 41.4 ns

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

200 V (1913) : 41.2 ns