RLT5-0 threshold scan 160 V, 0 angle, no field

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.7 fC (1594)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.8 fC (1593)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.9 fC (1592)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.0 fC (1588)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 fC (1589)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.2 fC (1590)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.3 fC (1591)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.5 fC (1587)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 2.0 fC (1595)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 2.5 fC (1596)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 3.0 fC (1597)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 3.5 fC (1598)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 4.0 fC (1599)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 4.5 fC (1600)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 5.0 fC (1601)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 5.5 fC (1602)