RLT9: Bias scan 1 fC, max angle

Thr. (fC)

0 100 200 300 400 500 eff. (%)

0

20

40

60

80

100 Efficiency

max angle, B=1.65 T max angle, no field

Thr. (fC)

0 100 200 300 400 500 eff. (%)

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 Efficiency

Vbias (V)

0 100 200 300 400 500

Pulse width (ns)

36

38

40

42

44

46

48 Pulse width