RLT9 threshold scan 300 V, max angle, no field

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.7 fC (1840)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.8 fC (1839)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.9 fC (1838)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.0 fC (1833)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 fC (1834)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.2 fC (1835)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.3 fC (1836)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.5 fC (1832)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 2.0 fC (1841)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 2.5 fC (1842)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 3.0 fC (1843)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 3.5 fC (1844)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 4.0 fC (1845)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 4.5 fC (1846)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 5.0 fC (1847)

TDC (cnts)

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 5.5 fC (1848)