RLT9: Bias scan 1 fC, max angle

Ileak. (mA)

2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 noise occ.

10^{-5}

10^{-4}

Noise occupancy