CGT1: edge ON threshold scan at 80 V

Thr. (fC)

0 1 2 3 4 5 6

Resolution (micron)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Resolution

Thr. (fC)

0 1 2 3 4 5 6 av. cluster width

1

1.05

1.1

1.15

1.2 Cluster Width