Hybrid Temperature (degrees)

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

Vcal (mV)

110

115

120

125

130

Nominal Calibration Pulse 12 fC

dV/dT: -0.079 mV/degree